****

**Návod k použití**

**FC 60**

**Popis zařízení**
Model FC 60 je horkovzdušná trouba určená pro pečení croissantů, buchet, briošek, koláčů, lasagne a dalších zapékaných pokrmů. Vhodné pro pečení předem hluboce zmrazených výrobků.

Zařízení je určeno pro profesionální použití a mělo by být používáno pouze kvalifikovaným personálem.

Zařízení není určeno pro použití v domácnosti, a proto nemohou být dána k dispozici široké veřejnosti.
Zařízení musí být instalováno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

Typový štítek je na zadní straně výrobku a udává hodnoty pro místní instalaci zařízení.

**Popis panelu:**

Timer – 120 min s nastavením pro non-stop užití

Zelená kontrolka: zapnuto

Červená kontrolka: zapnuta cirkulace vzduchu

Termostat: 0 – 300oC

Standardně dodáváno se 4 rošty 450x340 mm.

Nerezový vnitřní prostor. Dvojité sklo dveří.

**Instalace**

Zařízení musí být umístěno na dobře větratelném místě a tak, aby bylo lehce obsluhovatelné. Nesmí být umístěno vedle zdrojů tepla. Zařízení musí být připojeno k el. síti na 230V, tak jak je uvedeno na výrobním štítku, v opačném případě může dojít k poškození zařízení.

Hodnoty příkonu :

FC 60 : 3 kW

Zařízení musí být připojeno do nástěnné el. zásuvky. Připojení do přetíženého el. vedení, může způsobit poškození na el. instalaci.

**Rozměry a kapacita**

**Obsluha zařízení**

Zelená kontrolka indikuje zapnutí zařízení. Svíti po celou dobu zapojení zařízení. Červená kontrolka indikuje zapnutí konvekčního režimu. K zahřátí trouby dochází během 10 min.

Dveře trouby jsou horké, proto otevírejte pomocí držadla.

**Čištění**

Před prováděním údržby a čištění odpojte zařízení ze sítě. Čištění provádějte v okamžiku, kdy je zařízení studené.

Mřížky a držáky lze čistit mycím tekutým prostředkem. Dveře čistěte horkou vodou s tekutým mycím prostředkem.

Při čištění zařízení nepoužívejte abrasivní mycí prostředky a houbičky s hrubým povrchem, který by mohl poškodit povrch zařízení.

Nikdy nečistěte zařízení proudem vody, voda by mohla trvale poškodit el. instalaci zařízení.

POZOR:

NIKDY se nedotýkejte horkých ploch. Vždy používejte k obsluze držadla a ovládací knoflíky.

NIKDY nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.

Dbejte na to, aby kabel nebyl nepoškozen.

Pokud dojde k poškození, nikdy zařízení nepoužívejte.

Postup při montáži a demontáži držáků mřížek

Při montáži umístěte držák proti dvou dírám a zatlačte svorku podpěry za čep k zadní stěně trouby.

Při demontáži postupujte dle obrázků – viz. Orig. návod.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Počet vsuvů** | **Rozměr vnější mm mm** | **Váha** |
| FC 60 | 4 vvsuvy30 | 595x610x590 mm | 34 kg |